**弱电零星综合布线清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术规格参数** | **单位** | **单价** |
| 1 | 六类非屏蔽网线 | 本项供应商填写 | 箱 | 本项供应商填写 |
| 2 | 单口面板 |  | 个 |  |
| 3 | 双口面板 |  | 个 |  |
| 4 | 六类数据模块 |  | 个 |  |
| 5 | 86型网络底盒 |  | 个 |  |
| 6 | 六类非屏蔽配线架 |  | 套 |  |
| 7 | 理线架 |  | 套 |  |
| 8 | 网络机柜（6U） |  | 台 |  |
| 9 | 网络机柜（12U） |  | 台 |  |
| 10 | 网络机柜（22U） |  | 台 |  |
| 11 | 网络机柜（42U） |  | 台 |  |
| 12 | 1米LC光纤单模跳线 |  | 条 |  |
| 13 | 3米LC光纤单模跳线 |  | 条 |  |
| 14 | 5米LC光纤单模跳线 |  | 条 |  |
| 15 | 10米LC光纤单模跳线 |  | 条 |  |
| 16 | 室外12芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 17 | 室外24芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 18 | 室外48芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 19 | 室外96芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 20 | 室外144芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 21 | 室内12芯单模光缆 |  | 米 |  |
| 22 | 光纤适配器（LC） |  | 个 |  |
| 23 | 光纤配线架12芯 |  | 套 |  |
| 24 | 光纤配线架24芯 |  | 套 |  |
| 25 | 光纤配线架48芯 |  | 套 |  |
| 26 | PVC塑料线槽 | 24\*14，国标 | 米 |  |
| 27 | PVC塑料线槽 | 39\*19，国标 | 米 |  |
| 28 | PVC塑料线槽 | 59\*22，国标 | 米 |  |
| 29 | PVC塑料线槽 | 100\*40，国标 | 米 |  |
| 30 | PVC塑料线管 | φ20，国标 | 米 |  |
| 31 | PVC塑料线管 | φ25，国标 | 米 |  |
| 32 | PVC塑料线管 | φ35，国标 | 米 |  |
| 33 | 塑料钢钉卡 | φ20，国标 20只/盒 | 盒 |  |
| 34 | 塑料钢钉卡 | φ25，国标20只/盒 | 盒 |  |
| 35 | PVC塑料管卡 | Φ20，国标20只/盒 | 盒 |  |
| 36 | PVC塑料管卡 | φ25，国标20只/盒 | 盒 |  |
| 37 | PVC塑料管卡 | Φ32，国标 20只/盒 | 盒 |  |
| 38 | DCDU | 9位 | 个 |  |
| 39 | 金属线槽 | 150\*300\*1.2，定制 | 米 |  |
| 40 | 金属线槽弯头 | 150\*300\*1.2，定制 | 米 |  |
| 41 | 金属线槽三通 | 150\*300\*1.2，定制 | 米 |  |
| 42 | 地插 | S955A-1A | 个 |  |
| 43 | 线扣 | 150\*（400条/包） | 个 |  |
| 44 | VGA数据电缆 | 15米/条 | 条 |  |
| 45 | HDMI数据电缆 | 15米/条 | 条 |  |
| 46 | 铝合金走线架 | 1.300mm；  2、铝合金材料屈服强度：≥153N，承重量：≥额定负荷200KG/M；  3、走线架选用正规企业生产，负荷国家标准的紧固件，紧固架所有材料及零部件、紧固件需检验合格；  4、包装、标志、存储运输符合GB3873-83的规定。 | 米 |  |
| 47 | 铝合金走线架 | 1、600mm；  2、铝合金材料屈服强度：≥153N，承重量：≥额定负荷200KG/M；  3、走线架选用正规企业生产，负荷国家标准的紧固件，紧固架所有材料及零部件、紧固件需检验合格；  4、包装、标志、存储运输符合GB3873-83的规定。 | 米 |  |
| 48 | 万兆单模模块 |  | 个 |  |
| 49 | 千兆单模模块 |  | 个 |  |
| 50 | 3米LC OM4多模跳线 |  | 米 |  |
| 51 | 5米LC OM4多模跳线 |  | 米 |  |
| 52 | 10米LC OM4多模跳线 |  | 米 |  |
| 53 | 8位PDU |  | 套 |  |
| 54 | 24位PDU |  | 套 |  |
| 55 | 电话专用水晶头 | 6P2C | 盒 |  |
| 56 | 线卡 | 圆8-1 | 盒 |  |
| 57 | 电话专用水晶头 | 4P4C | 盒 |  |
| 58 | 朔胶线（室外） | 二芯电话线 | 米 |  |
| 59 | 二芯电话连接线（室内） | C885BG | 米 |  |
| 60 | 面板底盒 | T013A双口面板 | 个 |  |